Техническое задание 

на закупку пожарного автомобильного коленчатого подъемника АПК-46 с высотой подъема не менее 46 метров, совмещенного с лестницей, на шасси МАЗ 6312В5
Автоподъемник предназначен для проведения спасательных работ по эвакуации людей, тушению пожаров в многоэтажных зданиях и сооружениях, а также выполнения других вспомогательных операций.
	№

п/п
	Наименование
	Описание, технические характеристики

	1.
	Пожарный автомобильный коленчатый подъемник с высотой подъема не менее 46 м на шасси с колесной формулой 6х4 (с числом мест для боевого расчета не менее 2)
	Колёсная формула – 6х4.
Мощность двигателя, не менее, л.с. –272.
Двигатель – дизельный, с турбо наддувом, Евро – 4.
Тормозная система – пневматическая, оборудована антиблокировочной системой (АБС).
Подвеска автомобиля (передняя, задняя) – рессорная, со стабилизаторами поперечной устойчивости.
Кабина – однорядная (откидная) с сигнальной громкоговорящей установкой, двумя проблесковыми маячками синего цвета.

Количество мест боевого расчёта, не менее, чел. – 2. 
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более:

- длина 12000

- ширина 2550

- высота 4000
Максимальная высота подъема (до пола люльки), не менее, м – 45.
Максимальный боковой вылет при полной нагрузке, не менее, м – 22.
Грузоподъемность люльки, не менее, кг – 350.
Вращение люльки относительно несущей стрелы в горизонтальной плоскости, не менее,º ±30.
Время установки на выносные опоры, с, не более – 60.
Время непрерывной работы, не менее, ч – 6. 
Рабочий температурный диапазон окружающей среды, °С – от минус 40 до плюс 40.
Комплектация:

радиостанция мобильная, шт. – 1;
радиостанция носимая, шт. – 2;
автомобильный видеорегистратор, шт. – 1;
анемометр;
лафетный ствол водопенного тушения производительностью не менее 2400 л/мин с возможностью установки в люльке;
стационарный генератор(220/380В) мощностью, не менее, кВт – 5.
Пульт управления, шт. – 2 (один на поворотной платформе слева по ходу движения (основной), второй - в люльке). В люльке установлен дополнительный пульт управления движениями люльки (подъем, поворот, опускание), при управлении с которого исключается возможность управления с основного пульта.

Устройство распыления (экран) воды для охлаждения люльки.

Устройство для крепления грузового каната на первой секции снизу грузоподъемностью, не менее, кг – 2000.

Два прожектора с возможностью установки и подключения в люльке, мощностью каждый, Вт – 1000.

ЗИП и комплект запасных частей на 2 года работы автомобиля.

Руководство по эксплуатации на русском языке.

Подставка под аутригеры, шт. – 4.


Автоподъемник должен обладать устойчивостью (статической, динамической) и прочностью, обеспечивающими безопасное проведение спасательных работ, в том числе:

- при установке с уклоном до 6° включительно;
- при работе лафетного ствола с подачей не менее 20 л/с и давлением до 0,6 МПа или четырех пеногенераторов типа ГПС-600;

- при скорости ветра на уровне люльки не более 10 м/с.

Автоподъемник пожарный должен быть оборудован поворотными коленчато-телескопическими стреловыми устройствами с лестницей и люлькой на вершине, иметь компьютерную систему управления и контроля устойчивости.

Поворотная колонна должна быть выполнена из стали и являться основанием для поворотной части подъемника. С надрамником колонна должна соединяться с помощью венцового подшипника. На поворотной колонне должен располагаться главный эргономичный пульт управления, эргономическое кресло оператора и механизм поворота стрелы. 

Стрела должна быть выполнена из высокопрочной стали и состоять из телескопической части (три сегмента) и коленчатой части (манёвренная стрела). Выдвижение отдельных сегментов телескопического колена должны выполняться при помощи:

цилиндра двухстороннего действия (сегмент II),

стержневой цепи (сегмент I).

Все сегменты выполнены из гнутых профилей и сварены в виде прямоугольной трубы.

Стрела по всей длине должна быть оснащена лестницей из легких сплавов.

Конструкция автоподъемника должна предусматривать работу при установке опор с одной стороны без их выдвигания, при наклоне стрелы в сторону, в которую опоры выдвинуты полностью (для автоподъемников, у которых конструкция стрелы исключает создание опрокидывающего момента от ее собственной массы, направленного в сторону не выдвинутых опор). 

Автоподъемник должен быть оборудован: аварийным приводом, позволяющим привести его из развернутого состояния в транспортное; механизмом управления двигателем, который обеспечивает запуск, остановку и регулировку числа оборотов коленчатого вала двигателя, с размещением органов управления на основном пульте; устройством, предупреждающим о движении автоподъемника задним ходом, счетчиками моточасов работы привода надстройки, который автоматически включается с включением коробки отбора мощности; телескопическим трубопроводом вдоль секций, позволяющим подать огнетушащие средства в очаг возгорания через стационарный лафетный ствол в люльке (с возможностью подсоединения напорного рукава в корзине), двумя напорными патрубками из нержавеющей стали для подсоединения пожарного напорного рукава d.77 мм, расположенными с обеих сторон надстройки; лестницей вдоль стрелы для проведения эвакуации.
Автоподъемник должен иметь блокировки, исключающие: транспортное движение при включенной коробке отбора мощности, заблокированных рессорах, выдвинутых опорах и поднятой стреле; движения люльки при незаблокированных рессорах и поднятых опорах; возможность движения стрелы вне рабочего поля; движение стрелы при соприкосновении люльки с препятствием; движение стрелы при превышении грузоподъемности более чем на 10%.

Электрооборудование и освещение
Сигнальные лампы в кабине (о выходе выносных опор из транспортного положения и открытия отсеков платформы).

Для освещения мест работы на автоподъемнике должны быть предусмотрены прожекторы:

- на ограждении люльки для освещения мест выхода из люльки;

- на вершине нижнего колена для освещения рабочего места на земле при подъеме груза при использовании автоподъемника в качестве крана;

- у основания крепления нижнего колена для освещения при движении автоподъемника задним ходом.

Освещение отсеков надстройки должно производиться с помощью светодиодных технологий и автоматически включаться при открытии дверей отсека, с возможность принудительного отключения. Уровень освещенности отсеков не менее 10 лк.

Система выравнивания
Автоподъемник должен иметь 4 аутригера, оснащенных гидравлической системой автоматического выравнивания с сенсорами обнаружения препятствий и контакта с землей, а также звуковыми и световыми сигналами, указывающими о выходе опор из транспортного положения; систему для предотвращения самопроизвольного выдвижения аутригеров, а также блокировки задней подвески; две панели управления аутригерами (справа и слева на задней части платформы); систему ручного управления аутригерами. 

Конструкция надстройки
Надстройка имеет отсеки, оборудованные шторными дверьми с барабанной системой намотки, замками, обеспечивающими закрытие и открытие дверей, и исключающими самопроизвольное открывание во время движения автомобиля, ограничителями дверей, фиксирующими их в открытом положении, уплотнителями.

Отсеки должны позволить разместить ПТВ и АСО согласно приложению, с учетом обеспечения условий хранения, указанных в их паспортах. Крепление оборудования исключает их самопроизвольное перемещение и опрокидывание во время движения. Для размещения ПТВ и АСО в отсеках предусмотрены соответствующие крепления с применением крепежных элементов типа «АSSecurity» или аналога.

Для облегчения поиска места размещения ПТВ, АСО и инвентарь на боковых стенках отсеков и ниш должны быть установлены таблицы-указатели на долговечном носителе.

Поверхность платформы покрыта противоскользящим покрытием.

Автоподъемник оборудуется генератором (с автономным приводом на дизельном топливе), позволяющим осуществлять экстренное управление в случае выхода из строя основного двигателя. 

Место оператора оборудуется дополнительной ножной платформой для повышения удобства управления оператора, переговорным устройством с люлькой, сенсором указания угла подъема телескопической и артикулярной балки.

Конструкция люльки
Люлька имеет ограждение, образованное двумя рядами поручней на высоте (1,1 ± 0,1) м и (0,5 ± 0,1) м и ограничитель лобового удара. По периметру пола люльки сплошное ограждение (плинтус) высотой не менее 0,1 м. Площадь пола люльки - не менее 2,5 м2. Ширина дверного проема - не менее 450 мм.

Люлька оборудуется: переговорным устройством, обеспечивающим громкоговорящую двустороннюю связь основного пульта управления с люлькой; сенсором безопасности для определения препятствий (автоматическая остановка движения люльки и балки), сенсором определения перегрузки люльки; сенсором определения скорости и направления ветра в люльке; сенсором определения полного возврата балки в исходное положение; сенсором полного складывания балки; анемометром с защитным покрытием.
Главная панель управления
На главной панели управления должны быть размещены: органы управления двигателем; органы управления движения люльки (подъем, поворот, опускание); орган аварийной остановки люльки; специальный выключатель для восстановления электрической цепи, после срабатывания блокировок; индикаторы контроля за работой и состоянием системы привода; приборы световой и звуковой сигнализации; средства связи; сенсорный экран с указанием показателей работы автоподъемника.

Органы управления должны быть само возвратными и иметь влагопылезащищенное исполнение. Выключатели аварийной остановки должны быть расположены выше других выключателей и окрашены в красный цвет. 
Гарантийные обязательства (поставщика): - не менее 2 лет; на устанавливаемую на шасси надстройку для размещения ПТВ и АСО, в том числе каркас, отсеки, полки, крепления для ПТВ – не менее 4 лет,
Отсеки автомобильного пожарного коленчатого подъемника должны позволить разместить пожарно-техническое оборудование и аварийно-спасательный инструмент:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1. 
	Рукава напорные длиной 20 м, d.66 мм
	шт.
	4

	2. 
	Рукава напорные длиной 20 м, d.77 мм
	шт.
	2

	3. 
	Рукава напорные длиной 20 м, d.51 мм
	шт.
	1

	4. 
	Головка соединительная переходная 66х77 мм
	шт.
	1

	5. 
	Гребенка для 4 ГПС 
	шт.
	1

	6. 
	Генератор пены средней кратности ГПС-600 или аналог
	шт.
	4

	7. 
	Лафетный ствол с пенной насадкой
	шт.
	1

	8. 
	Спасательная веревка с коушами длиной 30 метров
	шт.
	1

	9. 
	Спасательная веревка с коушами длиной 50 метров
	шт.
	1

	10. 
	Растяжная веревка с катушкой
	шт.
	2

	11. 
	Фонарь электрический групповой 
	шт.
	1

	12. 
	Противогаз фильтрующий с коробкой ПЗУ
	шт.
	по числу боевого расчета

	13. 
	Подставка под аутригеры
	шт.
	4

	14. 
	Огнетушитель ОП-10 
	шт.
	1

	15. 
	Огнетушитель ОУ-2 или ОУ-5
	шт.
	1

	16. 
	Инструмент для резки электропроводов в том числе:

ножницы для резки электрических проводов с удлиненными ручками;

диэлектрические боты;

диэлектрические перчатки;

автономное устройство (УОС) с электроизолирующейуниверсальной штангой (ШЭУ)
	шт.

пар.

пар.

шт
	1

2

2

1

	17. 
	Задержка рукавная
	шт.
	4

	18. 
	Комплект заземляющих устройств 
	шт.
	1

	19. 
	Лента для ограждения места чрезвычайных ситуаций (красно-белая с надписью «проход закрыт»)
	м.п.
	500

	20. 
	Тумба для ограждения места чрезвычайных ситуаций
	шт.
	6

	21. 
	Механизм для подъёма рукавов на высоту
	шт.
	1

	22. 
	Водительский инструмент
	к-т
	1

	23. 
	Фал (трос) буксировочный
	шт.
	1

	24. 
	Знак аварийной остановки
	шт.
	1

	25. 
	Противооткатные колодки
	шт.
	2

	26. 
	Аптечка первой медицинской помощи для оснащения транспортных средств
	шт.
	1


тел. 8 (017) 542-21-38/39/40,  тел/ф. 8 (017) 385-14-41                                       e-mail: zspt@spas.by, http://zspt.by/

